**Leuchtenname:** l.dl sway L Deckeneinbaustrahler

**Artikelnummer:** 810555

**Serienbeschreibung:**l.dl sway S - L

Deckeneinbaustrahler. Runder Deckeneinbaustrahler mit Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, kardanisch dreh- und schwenkbar zur genauen Ausrichtung gelagert, in verschiedenen Größen erhältlich. Variante siehe unten. Oberfläche pulverbeschichtet glatt matt. Einbaugehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Lichtfarbe uns sehr hohem Farbwiedergabeindex. Mit Aluminiumreflektor, geglänzt und eloxiert, für rotationssymmetrische Lichtverteilung und frontseitiger Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inklusive externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.

**Merkmale:**- Dreh- und schwenkbares

- Aludruckgussdownlight

- Alureflektor

- Werkzeugloser Einbau

- Dreh und schwenkbar 360° | 60°

- Inkl. Konverter extern

- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**- schwarzes Gehäuse

- weitere Dimmschnittstellen

- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**- 2700K Warmweiß

**Gewicht (kg):** 1,8

**Farbe:** Weiß RAL 9016

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 0mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** 145

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** 155

**Gesamtlichtstrom (lm):** 86

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >90

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 38

**Gesamtlichtstrom (lm):** 3000

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 3000 / -

**Systemleistung (W):** 35

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 35 / -

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -