l.dl turn M
Deckeneinbaustrahler
Runder Deckeneinbaustrahler mit scharfkantigem Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, kardanisch dreh- und schwenkbar 30° gelagert. Oberfläche pulverbeschichtet glatt matt. Einbaugehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und sehr hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 24° Vollwinkel. Mit Aluminiumreflektor, geglänzt und eloxiert, für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung. und Glasscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 142mm, Einbautiefe: 122mm, Deckenausschnitt: ø 130mm 
Farbe: ähnlich RAL9016 verkehrsweiß 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Lichtstrom: 2.390lm
Systemeffizienz: 96 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 24° 
Gewicht: 0,8 kg
Systemleistung: 25W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
(TastDim, Powerline)
Artikelnummer: 810567
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk