l.encore RL10
Einbauleuchte
Runde Deckeneinbauleuchte mit Abdeckrahmen aus weißem Kunststoff und minimierter Einbautiefe von nur 32mm.
Untere Abdeckung aus hochwertiger opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung und optimaler Entblendung.
Bestückung mit hocheffizienten LED-Platinen, stabilisierte Farbtemperatur und hohem  Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel. Mit rückseitig in der Leuchte integriertem, schaltbarem LED-Konverter, mit patentiertem Snap-In Verschluss und Anschlussklemme. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: ø: 150mm, Einbautiefe: 32mm, Deckenausschnitt: ø 125mm 
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 850lm
Systemeffizienz: 85 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 0,24 kg
Systemleistung: 10W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 807395
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk