l.encore RL40A
Aufbauleuchte
Flaches LED Light Panel, mit einer Aufbauhöhe von 40mm. In dem umlaufenden Alurahmen, pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter Farbtemperatur über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel, direkt. Inklusive Betriebsgerät auf der Leuchtenrückseite integriert. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: ø: 400mm, Aufbauhöhe: 40mm, 
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 2.900lm
Systemeffizienz: 97 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 1,8 kg
Systemleistung: 30W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 812404
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk