l.encore RL40E
Einbauleuchte
Flaches LED Light Panel, mit einer Aufbauhöhe von 12mm. In dem umlaufenden Alurahmen, pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter Farbtemperatur über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel, direkt. Inkl. externem LED-Konverter zum Einlegen in abgehängte Decke. 
Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: ø: 400mm, Einbautiefe: 40mm, Deckenausschnitt: ø 380mm 
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 3.000lm
Systemeffizienz: 100 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 1,8 kg
Systemleistung: 30W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 811728
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk