l.encore RL6
Einbauleuchte
Runde Deckeneinbauleuchte mit Abdeckrahmen aus weißem Kunststoff und minimierter Einbautiefe von nur 32mm.
Untere Abdeckung aus hochwertiger opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung und optimaler Entblendung.
Bestückung mit hocheffizienten LED-Platinen, stabilisierte Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel.
Inkl. externem dimmbarem Dali Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: ø: 125mm, Einbautiefe: 32mm, Deckenausschnitt: ø 100mm 
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 510lm
Systemeffizienz: 85 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 0,38 kg
Systemleistung: 6W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar Dali 
(TastDim, Powerline)
Artikelnummer: 807426
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk