l.encore RL60A
Aufbauleuchte
Flaches LED Light Panel, mit einer Aufbauhöhe von 40mm. In dem umlaufenden Alurahmen, pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter Farbtemperatur über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel, direkt. Inklusive Betriebsgerät auf der Leuchtenrückseite integriert. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: ø: 600mm, Aufbauhöhe: 40mm 
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 4.320 lm
Systemeffizienz: 97 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 2,7 kg
Systemleistung: 45W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
Artikelnummer: 807671
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk