l.encore RL60E
Einbauleuchte
Flaches LED Light Panel, mit einer Aufbauhöhe von 12mm. In dem umlaufenden Alurahmen, pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter Farbtemperatur über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel, direkt. Inkl. externem LED-Konverter zum Einlegen in abgehängte Decke. 
Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: ø: 600mm, Einbautiefe: 40mm, Deckenausschnitt: ø 580mm 
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 4.500lm
Systemeffizienz: 100 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 2,4 kg
Systemleistung: 45W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
Artikelnummer: 807657
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk