l.encore RL60DIA
Aufbauleuchte
Flaches LED Light Panel, mit einer Höhe von 10mm mit zurückgesetztem Aufbaugehäuse Ø300mm und 40mm Höhe, pulverbeschichtet. In dem umlaufenden Alurahmen, pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter Farbtemperatur über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel, direkt.
Am Aufbaugehäuse ist außen ein indirekt leuchtender LED-Streifen platziert. Ergibt eine extrem flache direkt-/indirekt leuchtende Aufbauleuchte. Inklusive Betriebsgerät auf der Leuchtenrückseite integriert.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: ø: 600mm, Aufbauhöhe: 50mm, 
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 5.000lm  80% direkt  20% indirekt
Systemeffizienz: 93 lm/W
Lichtaustrittswinkel direkt: 110° 
Gewicht: 3,8 kg
Systemleistung: 54W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
Artikelnummer: 812349
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk