l.encore RL60DIP
Pendelleuchte direkt/indirekt
Flaches LED Light Panel, mit einer Höhe von 10mm mit zurückgesetztem Gehäuse Ø300mm und 40mm Höhe, pulverbeschichtet. In dem umlaufenden Alurahmen, pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter Farbtemperatur über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel, direkt.
Am Gehäuse ist außen ein indirekt leuchtender LED-Streifen platziert. Ergibt eine besonders flach erscheinende direkt-/indirekt leuchtende Pendelleuchte. An drei höheneinstellbaren Stahlseilen angependelt. Zuleitung transparent. Inklusive Betriebsgerät auf der Leuchtenrückseite integriert.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: ø: 600mm, Aufbauhöhe: 50mm, 
Pendellänge: 2000mm
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 4.900lm  80% direkt  20% indirekt
Systemeffizienz: 91 lm/W
Lichtaustrittswinkel direkt: 110° 
Gewicht: 3,9 kg
Systemleistung: 54W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 812357
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk