**Leuchtenname:** l.encore RLA60 Aufbauleuchte

**Artikelnummer:** 807671

**Serienbeschreibung:**l.encore RL40A und RL60A

Runde Aufbauleuchte. Flaches LED Light Panel. In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Lichtfarbe und gutem Farbwiedergabeiindex. Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung. 2 Baugrößen verfügbar. Variante siehe unten. Inklusive Betriebsgerät auf der Leuchtenrückseite aufgelegt oder in angehängter Decke platziert. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.

**Merkmale:**- Anbauleuchte

- Geringe Aufbauhöhe

- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe

- Patentierte Kanteneinspeisung

- Werkzeugloser Einbau

- Flimmerfreies Licht

- externer Konverter integriert

**Mögliche Modifikationen:**- Dimmschnittstelle

- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**-

**Gewicht (kg):** 2,6

**Farbe:** Weiß

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** II

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 40mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 100

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 110

**Gesamtlichtstrom (lm):** 4000

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 4000 / -

**Systemleistung (W):** 40

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 40 / -

**Betriebsgerät:** DALI/TD/PL

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI, Touchdim, PowerLine

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <21

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** Mit Zubehör als Pendelleuchte einsetzbar.

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 807671