l.encore SL30
Einbau-, Aufbau-, Pendelleuchte
Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten Aufbauhöhe von nur 9mm. In dem umlaufenden Alurahmen, pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert, mit stabilisierter und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel. Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau mit opaler Diffusorscheibe entsteht eine homogen leuchtende Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung. Inkl. externem Konverter, zum Ablegen auf der abgehängten Decke oder der Leuchtenrückseite.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: 295mm x 295mm, H: 9mm
(Auf- und Einbaumaße siehe Montagezubehör)
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 2.304 lm
Systemeffizienz:  98 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 1,6 kg
Systemleistung: 24W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI  
Artikelnummer: 807061
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk