l.encore SL62
Einbau-, Aufbau-, Pendelleuchte
Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten Aufbauhöhe von nur 9mm. In dem umlaufenden Alurahmen, pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert, mit stabilisierter und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel. Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau mit opaler Diffusorscheibe entsteht eine homogen leuchtende Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung. Inkl. externem Konverter, zum Ablegen auf der abgehängten Decke oder der Leuchtenrückseite.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: 620mm x 620mm, H: 9mm
(Auf- und Einbaumaße siehe Montagezubehör)
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 4.320 lm
Systemeffizienz:  96 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 2,6 kg
Systemleistung: 45W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar  
Artikelnummer: 806432
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk