l.field 6
Hallentiefstrahler
Flache LED Hallenleuchte mit Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Ausführung als Anbau-/Pendelleuchte mit rückseitig am Gehäuse integrierten Ringösen, um die Leuchte z.B. an bauseits vorhandenen Ketten anzuhängen. Bestückung mit 6 hocheffizienten LED-Modulen, mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 24° Vollwinkel, tiefstrahlend. 
Die LED-Module sind mit einer speziellen Linsenoptik aus lichttechnisch präzise wirksamem Polycarbonat ausgeführt, für symmetrische Lichtverteilung und optimierter Blendungsbegrenzung. Zusätzliche schlagzähe Polycarbonat-Schutzabdeckung der LED-Module. Inkl. schaltbar Betriebsgeräten im 
Leuchtengehäuse vorverdrahtet integriert.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfest IK06

Abmessungen: L: 800mm, B: 360mm, H: 106mm
Farbe: schwarz
Lichtfarbe: 5.000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 23.864lm
Systemeffizienz: 85 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 24° 
Gewicht: 13,0kg
Systemleistung: 281W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 806604
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk