l.sun B
Hallentiefstrahler
Runder LED Hallentiefstrahler mit Kühlkörper aus 
Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Wartungsfreier Leuchtenkörper mit passiver Kühlung der LED. Bestückung mit Hochleistungs-LEDs mit hohem Farbwiedergabeindex und einer hocheffizienten breitstreuenden Wabenlinsenoptik, vollkommen blendfrei, Lichttechnik erfüllt Büroarbeitsanforderungen, Lichtaustritt 70° Vollwinkel. Mit integrierter Ringöse, um die Leuchte z.B. an einer bauseits vorhandenen Kette anzuhängen.
Inkl. Betriebsgerät auf der Kühlkörper
Rückseite integriert. Überspannungsschutz, Temperaturschutz. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP65, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø 360mm, H: 210mm
Farbe: schwarz
Lichtfarbe: 4.000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 25.645lm
Systemeffizienz: 128 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 70° Wabenlinsenraster
Gewicht: 4,8kg
Systemleistung: 200W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 809336
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk