l.sun S
Hallentiefstrahler
Runder LED-Hallentiefstrahler mit Kühlkörper aus 
Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Wartungsfreier Leuchtenkörper mit passiver Kühlung der LEDs. Hoher Farbwiedergabeindex und hocheffizienter breitstreuenden Optik. Lichtaustritt 60° Vollwinkel. Mit integrierter Ringöse, um die Leuchte z.B. an einer bauseits vorhandenen Kette anzuhängen.
Inkl. Betriebsgerät auf dem Kühlkörper der
Rückseite integriert. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP65, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø 280mm, H: 190mm
Farbe: schwarz
Lichtfarbe: 4.000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 14.450lm
Systemeffizienz: 145 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 60° 
Gewicht: 2,7kg
Systemleistung: 100W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 809326
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk