l.sun S
Hallentiefstrahler
Runder LED Hallentiefstrahler mit Kühlkörper aus 
Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Wartungsfreier Leuchtenkörper mit passiver Kühlung der LEDs. Hoher  Farbwiedergabeindex und hocheffizienter breitstreuenden Optik. Lichtaustritt 90° Vollwinkel. Mit integrierter Ringöse, um die Leuchte z.B. an einer bauseits vorhandenen Kette anzuhängen.
Inkl. Betriebsgerät auf dem Kühlkörper der
Rückseite integriert. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP65, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø 360mm, H: 210mm
Farbe: schwarz
Lichtfarbe: 4.000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 28.253lm
Systemeffizienz: 141 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 90° 
Gewicht: 5,5kg
Systemleistung: 200W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 809331
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk