l.tread
Feuchtraumleuchte
Der Leuchtenkörper ist als Kühlkörper, wartungsfrei und dicht aus eloxiertem Aluminiumstrangpressprofil gefertigt. Die Kühlung erfolgt passiv über das Leuchtengehäuse. Die Leuchtenabdeckung ist aus gefrostetem Kunststoff hergestellt und sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, bestückt mit hocheffizienten stabilisierten und optimiertes Wärmemanagement, hoher Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 120° Vollwinkel.  
Die Leuchte wird mit verschiebbaren Montagebügeln für direkte Deckenmontage geliefert.
Inkl. Betriebsgerät in der Leuchte integriert. Wasserdicht, staubdicht, korrosionsbeständig und schlagfest.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP66, Schutzklasse I

Abmessungen: L: 1500mm, B: 60mm, H: 83mm
Farbe: Aluminium eloxiert
Lichtfarbe: 4.000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 5.283lm
Systemeffizienz: 106 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 120° 
Gewicht: 4,1kg
Systemleistung: 50W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 806643
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk