l.une ceiling
LED Strahler für Deckenanbau mit integriertem Betriebsgerät. Gehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine und optimalem Wärmemanagement und sehr hohem Farbwiedergabeindex.
Mit Kunststoffreflektor und optischer Linse für rotationssymmetrische Lichtverteilung, Austrittswinkel 60° Vollwinkel. 
Ausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung
Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: ø 100mm, H: 181mm
Farbe: RAL 9003 signalweiß
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Systemlichtstrom: 3.574lm
Systemeffizienz: 112 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 60°
Gewicht: 1,31 kg
Systemleistung: 32W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 808758
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk