l.une track Zoom
LED Strahler für 3 Phasen-Stromschiene mit integriertem  Betriebsgerät. Gehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und sehr hohem Farbwiedergabeindex.
Mit Kunststoffreflektor und einstellbarer optischer Linse für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung. Austrittswinkel frei einstellbar von 12°-60°. Ausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung
Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: ø 100mm, H: 192mm
Farbe: RAL 9003 signalweiß
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Systemlichtstrom: 3.842lm
Systemeffizienz: 110 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 12° - 60°
Gewicht: 1,31 kg
Systemleistung: 35W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 808753
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk