x.arris A
LED Aufbauleuchte mit Microprismenscheibe
Flaches rechteckiges Leuchtengehäuse aus gekantetem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9003 weiß und einem scharfkantigen Aluminiumprofilrahmen, Oberfläche gebürstet und eloxiert EV1. In den Rahmen vollflächig eingelegt ist eine Abdeckscheibe aus lichttechnisch präzise wirksam geprägten konischen Microprismen, für direkte und entblendete  Lichtverteilung.
Durchleuchtung der  Abdeckscheibe mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur. Der LED-Konverter ist im Leuchtengehäuse integriert. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: L: 350 B: 150 H: 65mm
Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet RAL9003 weiß
Rahmen: Aluminiumprofilrahmen, Oberfläche gebürstet und eloxiert EV1
Bestückung: 18W LED 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Systemlichtstrom: 2145lm direkt
Systemeffizienz: 107 lm/W
Gewicht: 1,5kg
Systemleistung: 20W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer 803303
Fabrikat: luxwerk