x.arris A
LED Aufbauleuchte mit opaler Abdeckscheibe
Flaches rechteckiges Leuchtengehäuse aus gekantetem Stahlblech und einem scharfkantigen Aluminiumprofilrahmen. In den Rahmen vollflächig eingelegt ist eine Abdeckscheibe aus opalem Acrylglas für direkte, breitstreuende Lichtverteilung.
Durchleuchtung der  Abdeckscheibe mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement und stabilisierte Farbtemperatur. Der LED-Konverter ist im Leuchtengehäuse integriert. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: L: 350 B: 150 H: 65mm
Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet RAL9003 weiß
Rahmen: Aluminiumprofilrahmen, Oberfläche gebürstet und eloxiert EV1
Bestückung: 18W LED 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Systemlichtstrom: 1220lm direkt
Systemeffizienz: 61 lm/W
Gewicht: 1,5kg
Systemleistung: 20W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer 803304
Fabrikat: luxwerk