x.arris P
LED Pendelleuchte  
Flaches rechteckiges Leuchtengehäuse aus Stahblech, pulverbeschichtet und Aluminiumprofilrahmen, Oberfläche gebürstet und eloxiert EV1.Lichtverteilung direkt-/indirekt. Untere Abdeckung mit lichttechnisch präzise wirksamen geprägten kubischen Microprismen ausgeführt, für BAP-gerechte Beleuchtungsstärken und normgerechte Entblendung an Einzel- und Doppelbüroarbeitsplätzen nach EN12464-1/08.2011. Lichtaustritt nach oben abgedeckt. Direkt- und Indirektbestückung mit hoch-effizienten High-Brightness-LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur und optimierter Lichttechnik. Der LED-Konverter ist im Leuchtenträger integriert. Abpendelung der Leuchte an einem stufenlos höhenverstellbaren Stahlseil mit Deckenhalter und der transparenten Anschlussleitung mit Deckenanschlussbaldachin. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: L: 1.160mm B: 150mm x H: 40mm
Pendellänge: bis 2.000mm
Farbe: Aluminiumprofilrahmen, Oberfläche gebürstet und eloxiert EV1, Deckendose, RAL 9003 Signalweiß FS
Bestückung direkt: 20W LED 
Bestückung indirekt: 59W LED 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom ges.: 11543lm
System-Effizienz: 146 lm/W
Verteilung: 25% direkt/ 75% indirekt
Gewicht: 3,8kg
Systemleistung: 79W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer 806773
Fabrikat: luxwerk