x.arris S
LED-Stehleuchte direkt/indirekt mit Sensortechnik für Präsenz- und Tageslichtsteuerung. Flacher rechteckiger Leuchtenkopf (700x250x40mm) mit Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet und scharfkantigem Rahmen aus Aluminiumprofil, Oberfläche gebürstet und eloxiert EV1. Lichtverteilung direkt/indirekt. Untere Abdeckung vollflächig mit lichttechnisch präzise wirksamen geprägten konischen Microprismen ausgeführt, für BAP-gerechte Beleuchtungsstärken und normgerechte Entblendung an Einzel- und Doppelbüroarbeitsplätzen nach EN12464-1/08.2011. Lichtaustritt nach oben offen, abgedeckt mit einer klaren Abdeckscheibe. Direkt- und Indirektbestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur, optimierter Lichttechnik, Lichtverteilung 25% Direktanteil, 75% Indirektanteil. Im Leuchtenkopf sind die dimmbaren LED-Konverter integriert, sowie die Sensortechnik für Präsenzmelder und tageslichtabhängige Steuerung. Direkt- und Indirektanteil gemeinsam schalt-/dimmbar. Standrohr in rechteckiger Grundform (50x40mm) aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. In Griffhöhe ist im Standrohr ein Multifunktionstaster integriert. 
Fußplatte als massive Stahlplatte ausgeführt, mit 
U-förmigem Ausschnitt für direkte Leuchtenposition am Tisch, pulverbeschichtet Feinstruktur. Anschluss der Leuchte durch flexible schwarze Zuleitung, Länge 2.500mm mit Schuko-Stecker. 
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, 
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: H: 2.050mm 
Kopf: L: 700mm B: 250mm H: 40mm
Farbe: Alu eloxiert EV1, RAL9006
Bestückung direkt: 20W LED 
Bestückung indirekt: 59W LED 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom ges.: 12125lm
System-Effizienz: 153 lm/W
Verteilung: 25% direkt/ 75% indirekt
Gewicht: 13,2kg
Systemleistung: 79W
Betriebsgeräte: Konverter dimmbar
Artikelnummer 806246
Fabrikat: luxwerk