x.arris WM (mittel)
LED Wandleuchte  
Flaches rechteckiges Leuchtengehäuse aus gekantetem Stahlblech und einem scharfkantigen Aluminiumprofilrahmen gebürstet eloxiert EV1. In den Rahmen ist eine Abdeckscheibe aus lichttechnisch präzise wirksam geprägten konischen Microprismen, für direkte und entblendete Lichtverteilung eingelegt. Lichtaustritt nach oben offen mit glasklarer PMMA-Abdeckscheibe. Direkt- und Indirektbestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen und optimales Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur. Der LED-Konverter ist im Leuchtengehäuse integriert. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: L: 450mm  B: 132mm  H: 40mm
Farbe: Aluminiumprofilrahmen, Oberfläche gebürstet und eloxiert EV1
Unterbaugehäuse: pulverbeschichtet RAL9006 glatt, matt
Bestückung direkt: 8W LED 
Bestückung indirekt: 8W LED 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Systemlichtstrom ges.: 2507lm
Systemeffizienz: 139 lm/W
Verteilung: 45% direkt/ 55% indirekt
Gewicht: 1,7kg
Systemleistung: 18W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer 808762
Fabrikat: luxwerk