Leuchtenname: x.blaze 3 Pendelleuchte

Artikelnummer: 802376

Serienbeschreibung:
Die <strong>x.blaze 3 Pendelleuchte</strong> ist eine extrem leistungsstarke Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Anwendungen. Mit einem robusten, staubdichten Gehäuse, modernster hochwertiger LED-Technologie und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten ideal für hohe Räume, Industriehallen und spezielle Einsatzbereiche.<br /><br />
<strong>Design und Materialien:</strong> <ul>
    <li>Leuchtengehäuse: Zylindrischer Strahler aus Aluminium, pulverbeschichtet in Feinstruktur, robust und langlebig.</li>
    <li>Kühlkörper: Aus Aluminiumdruckguss mit passiver Kühlung für wartungsfreien Betrieb.</li>
    <li>Reflektor: Hochwertiger Aluminiumreflektor, breitstrahlend, mit geschlossener Abdeckscheibe.</li>
    <li>Pendelsystem: Zwei verstellbare Stahlseilpendel mit einer Standardpendellänge von 1,5 m und mittiger Leuchtenzuleitung.</li>
</ul><br />
<strong>Beleuchtungstechnologie:</strong> <ul>
    <li>LED-Bestückung: Hochmoderne COB-LED für hohe Lichtleistung und effizientes Wärmemanagement.</li>
     <li>Farbwiedergabe (CRI): gute Fabwiedergabe.</li>
    <li>Flimmerfrei: Für optimale Lichtqualität auch in sensiblen Bereichen.</li>
    <li>Optimiert für hohe Räume: Spezielle Reflektoren mit Austrittswinkeln von 30° oder 60° für effiziente Beleuchtung großer Höhen.</li>
</ul><br />
<strong>Elektronik und Steuerung:</strong> <ul>
    <li>Betriebsgerät: Im Deckengehäuse integriert, optional extern verfügbar.</li>
    <li>Schalt- und Dimmfunktion: optional je nach Projektanforderung z.B. DALI.</li>
</ul><br />
<strong>Montage und Sicherheit:</strong> <ul>
    <li>Pendellänge: Verstellbare Stahlseile, projektierte Pendellängen auf Anfrage.</li>
    <li>Wartungsfrei: Staubdichter Leuchtenkörper sorgt für eine lange Lebensdauer.</li>
    <li>Ballwurfsicher: Geprüft nach DIN 18032.</li>
</ul><br />

Merkmale: 
- Robustes Design
- Hochleistungs-COB LED
- Staubdichter Leuchtkörper
- Passive Kühlung für schwierige Umgebungen
- Optimiert für hohe Räume und Hallen
- Flimmerfreies Licht
- Ballwurfsicher DIN 18032
- Betriebsgerät im Baldachin oder extern

Mögliche Modifikationen: 
- Einbindung in bestehende Systeme KNX, DMX, DALI, etc.
- Projektierte Pendellängen
- Beliebige Gehäuselackierung in RAL
- CRI >80 oder CRI>90

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 5000K

Gewicht (kg): 5,6

Farbe: Signaweiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 5000

Schutzart (-): IP60

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 212mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 126

Farbwiedergabeindex Ra (-): >70

Lichtaustrittswinkel (Grad): 60

Gesamtlichtstrom (lm): 6827

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 6827 / -

Systemleistung (W): 54

Systemleistung direkt / indirekt (W): 54 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <25

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -