**Leuchtenname:** x.cite S Master Fernbedienung

**Artikelnummer:** 807221

**Serienbeschreibung:**Die x.cite S LED-Stehleuchte verbindet modernes Design mit intelligenter Technologie und außergewöhnlicher Lichtqualität. Innovative Sensortechnik und ein klare, minimalistische Gestaltung zeichnet die x.cite S LED-Stehleuchte aus:

• Extrem flacher Leuchtenkopf: Rechteckig, aus scharfkantigen Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet.

• Standrohr: Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet

• Standrohr: Rechteckig, aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

• Fußplatte: Massive, U-förmige Stahlplatte für flexible Positionierung, pulverbeschichtet

• Lichtverteilung: Direkt/indirekt, 25 % direkt, 75 % indirekt. Normgerecht für Einzel- und Doppelarbeitsplätze

• Direktlichtabdeckung: Konische Microprismen für BAP-gerechte Beleuchtung und normgerechte Entblendung nach EN12464-1.

• Indirektlicht: Transparent Abdeckung

• Schaltung: Direkter und indirekter Lichtanteil werden gemeinsam geregelt.

• Normgerecht: BAP-gerechte Beleuchtung

• Hocheffiziente LEDs: High-Brightness-LED-Platinen mit optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Farbtemperatur.

• Energieeffizienz: Reduziert Stromverbrauch durch automatische Anpassung an Umgebungslicht und Präsenz.

• Sensortechnologie: Präsenz- und Tageslichtsteuerung integriert im Leuchtenkopf

• Betriebsgerätegehäuse: Am Standrohr angebaut

• Fernbedienung: IR6-Fernbedienung zur Anpassung der Sensoren im Lieferumfang enthalten.

• Dimmung: Über mitgelieferte IR6-Fernbedienung.

• Vollautomatischer Betrieb: Keine manuelle Steuerung notwendig.

• Schutzart: IP20, Schutzklasse I.

• Anschlusswerte: 230 V AC, 50/60 Hz

• Zuleitung: 2 m flexible schwarze Zuleitung mit Schuko-Winkelstecker

• Verdrahtung: Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung.

• Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Steuerung und flexible Positionierung

• Montagefreund: einfacher Zusammenbau.

**Merkmale:**- Extrem flacher Leuchtenkopf

- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel

- Minimalistisch kubische Erscheinung

- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung

- Geringes Gewicht und somit mobiler

- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren

- Tischen automatisch

- Vollautomatik ohne Taster

- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

- Betriebselektronik in schmalem Geräteträger am Standrohr integriert

- BAP gerecht

**Mögliche Modifikationen:**- Sonderlackierung

- weitere Lichtfarben

- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white

- Dim2Warm

- Tischadaption

- Länge der Zuleitung

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**- 2700K oder 3000K

**Gewicht (kg):** -

**Farbe:** -

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** -

**Schutzart (-):** -

**Schutzklasse (-):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 0mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** -

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** -

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** -

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** - / -

**Systemleistung (W):** -

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** - / -

**Betriebsgerät:** -

**Betriebsgerätbeschreibung:** -

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** -

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 807221