x.cite S                                                  
LED Stehleuchte mit Sensortechnik für Präsenz- und Tageslichtsteuerung. Extrem flacher rechteckiger Leuchtenkopf aus scharf-kantigen Alu-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet. 
Lichtverteilung direkt/indirekt. Der Direktlichtanteil ist mit lichttechnisch präzise wirksamen, geprägten konischen Microprismen abgedeckt, für BAP-gerechte Beleuchtungsstärken und normgerechte Entblendung an Einzel- und Doppelarbeitsplätzen nach EN12464-1/08.2011. Lichtaustritt nach oben transparent abgedeckt. Direkt- und Indirektbestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur und optimierter Lichttechnik.
Im Leuchtenkopf ist die Sensortechnik für Präsenzmelder und tageslichtabhängige Steuerung integriert. Der Direkt- und Indirektanteil werden gemeinsam geschaltet und geregelt. Standrohr in rechteckiger Grundform aus Aluminium-Strangpress-Profil, pulverbeschichtet. 
Betriebsgerätegehäuse am Standrohr angebaut. Fußplatte als massive Stahlplatte ausgeführt, mit U-förmigem Ausschnitt für direkte Leuchtenposition am Tisch.
Inklusive IR6 Fernbedienung, um die Einstellung der Sensoren damit zu verändern.
Anschluss der Leuchte durch flexible schwarze Zuleitung, Länge 2m, mit Schuko-Winkelstecker. Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: H: 2.000mm Kopf L: 440 B: 310 H: 20mm 
Farbe: RAL9005 Schwarz Feinstruktur 
Bestückung direkt: 19W LED 
Bestückung indirekt: 55W LED 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Lichtstrom ges.: 11890lm
Verteilung: 25% direkt/ 75% indirekt
Gewicht: 11kg
Systemleistung: 81W
Systemeffizienz: 147lm/W
Farbwiedergabe: CRI>80
Betriebsgeräte: Konverter dimmbar
Artikelnummer 807359
Fabrikat: luxwerk