x.course 1 BAP
LED Pendelleuchte direkt/indirekt. Pendelleuchte mit einem runden, flachen und geschwungenen Leuchtenschirm aus Aluminiumblech, pulverbeschichtet. Abgependelt an einer Pendelvorrichtung mit transparenter Anschlussleitung und offenen Leitungsenden zur einfachen Deckenmontage. Inkl. kegelförmigem Baldachin. Direkt- und Indirektbestückung mit Sonnenlicht-LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur und besonders hohem Farbwiedergabeindex. Untere Abdeckung des Direktlicht-Anteils aus lichttechnisch präzise wirksamen, radial geprägten und konischen Microprismen für BAP-gerechte Beleuchtungs-stärken und normgerechte Entblendung (UGR<19). Der indirekte Lichtaustritt ist freistrahlend und mit einer klaren Schutzabdeckung ausgeführt. Im Leuchtengehäuse ist das Betriebsgerät integriert. Direkt- und Indirektanteil gemeinsam schaltbar und dimmbar. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: ø 780mm, H: 117mm
Pendellänge: bis 2000mm
Farbe: pulverbeschichtet RAL9003 signalweiß
Pendellänge: bis 2.000mm
Bestückung direkt: 43W
Bestückung indirekt: 8W
Lichtfarbe: 2.700K Sonnenlicht
Systemlichtstrom ges.: 3717lm 
Systemeffizienz: 73 lm/W
Farbwiedergabeindex: CRI>95  
Verteilung: 83% direkt/ 17% indirekt
Gewicht: 4,4 kg
Systemleistung: 51W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar Dali
5 Schnittstellen in einer Leuchte, DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und PowerLine.
Artikelnummer: 808332
Fabrikat: luxwerk