**Leuchtenname:** x.glory L Pendelleuchte DALI

**Artikelnummer:** 808689

**Serienbeschreibung:**Design und Materialien der x.glory Pendelleuchte S/M/L

Leuchtengehäuse: Satinierter Kunststoffzylinder, modernes, elegantes Design.

Verbindung: Oben an drei Punkten mit zentralem Geräteträger befestigt.

Aufhängung: Transparente Leitung mit Zugentlaster, inkl. kleiner Deckenbaldachin.

Pendelset: Seilpendel mit transparenter Zuleitung.

Beleuchtungstechnik:

Hochleistungs-LEDs: im Zylinder diffuse, direkt mit Reflektor, indirekt freistrahlend

Lichtwirkung: LED hinter satiniertem Acrylglasring für breitstreuende, blendfreie Verteilung.

Lichtfarbe: stabile Lichtfarbe mit guter Farbwiedergabe

Lichtverteilung: Gleichmäßig leuchtender Zylinder mit blendfreiem Direktlichtanteil und großem indirektem Lichtanteil

Betriebsgeräte: Integriert in die Leuchte oder optional extern.

**Merkmale:**- Moderner satinierter Arcylglaszylinder

- Pendelleuchte LED

- Unauffällige transparente Zuleitung

- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder

- Betriebselektronik integriert oder extern

- Blendfreies Direktlicht mittels

- integriertem Downlight 15 W

- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich

- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar

- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white

- Dim2Warm

- Dimmschnittstellen:

- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi

- Externe Betriebselektronik

- Größere Bestückungen

- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik

- Andere Proportionen

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**- Lichtfarben 2700K oder 4000K

**Gewicht (kg):** 3,6

**Farbe:** Weiß RAL 9003, glatt matt

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 735mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** 2000

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 127

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 55

**Gesamtlichtstrom (lm):** 7120

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 1780 / 5340

**Systemleistung (W):** 54

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 14 / 40

**Betriebsgerät:** DALI/TD/PL

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI, Touchdim Betriebsgerät beinhaltet jedoch zur externen Montage und Platzierung

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <23

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 25 / 75

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 808689