x.glory-L
LED Pendelleuchte 
Leuchtengehäuse aus einem satinierten Kunststoffzylinder ø 200mm, Höhe 735mm. Der Leuchtenzylinder ist im oberen Bereich an drei Punkten mit einem zentralen Geräteträger verbunden. Die Abpendelung erfolgt ausschließlich an einer transparenten Leitung, mit Zugentlastung zum Anhängen mit Öse an bauseitigem Haken. Inkl. kleinem Deckenbaldachin. LED Bestückung für die Beleuchtung des Zylinders. Zusätzliche extra LED Bestückung des Direktlichtanteils, der im unteren Bereich des Zylinders zurückversetzt und mit einem satinierten Acrylglasring abgedeckt ist, für eine breitstreuende Lichtverteilung. LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex.  Das Betriebsgerät ist in der Leuchte integriert. Indirekte und direkte Lichtanteil gemeinsam schaltbar und dimmmbar.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø 200mm H: 735mm
Pendellänge: bis 2.000mm
Farbe Metallteile: RAL9003 signalweiß matt
Bestückung direkt: 12W LED
Bestückung indirekt: 37W LED
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Systemlichtstrom ges.: 7120lm
Systemeffizienz: 132 lm/W
Verteilung: 25% direkt/ 75% indirekt
Gewicht: 4,8kg
Systemleistung: 54W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar Dali
(DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und PowerLine)
Artikelnummer: 810312
Fabrikat: luxwerk