x.glory-S
LED Pendelleuchte  
Leuchtengehäuse aus einem satinierten Kunststoffzylinder ø 200mm, Höhe 397mm. Der Leuchtenzylinder ist im oberen Bereich an drei Punkten mit einem zentralen Geräteträger verbunden. Die Abpendelung erfolgt ausschließlich an einer transparenten Leitung, mit Zugentlastung zum Anhängen mit Öse für bauseitigem Haken. Inkl. kleinem Deckenbaldachin. LED Bestückung für die Beleuchtung des Zylinders. Zusätzliche extra LED Bestückung des Direktlichtanteils, der im unteren Bereich des Zylinders zurückversetzt und mit einem satinierten Acrylglasring abgedeckt ist, für eine breitstreuende Lichtverteilung. Bestückung mit hocheffizienten Highbrightness-LED-Platinen, mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex. Das Betriebsgerät ist in der Leuchte integriert. Indirekte und direkte Lichtanteil gemeinsam schaltbar und dimmmbar.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø 200mm H: 397mm
Pendellänge: bis 2.000mm
Farbe Metallteile: RAL9003 signalweiß matt
Bestückung direkt: 13W LED
Bestückung indirekt: 15W LED
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Systemlichtstrom ges.: 3995lm
Systemeffizienz: 121 lm/W
Verteilung: 45% direkt/ 55% indirekt
Gewicht: 2,3kg
Systemleistung: 33W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar Dali
Artikelnummer: 810207
Fabrikat: luxwerk