x.glory Wand L
LED Wandleuchte mit einem hinterleuchtetem satinierten Kunststoffhalbzylinder. Zusätzlich gibt es einen zurückversetzten direkten und indirekten Lichtanteil mit je 30° Vollwinkel mittels Reflektoren, jeweils mit Scheibe abgedeckt. Der Halbzylinder ist im oberen/ unteren Bereich jeweils an zwei Punkten mit dem zentralen Geräteträger verbunden. Formal passend zur Leuchtenfamilie x.glory. LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex. Das Betriebsgerät ist in der Leuchte integriert
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse

Abmessungen: bxhxt 200mm x 770mm x 105mm
Farbe Metallteile: RAL9003 signalweiß FS
Zylinder: opal weiß
Bestückung diffus: 22W LED
Bestückung: direkt 10W und indirekt 10W
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Systemlichtstrom ges.:  6.030 lm
Systemeffizienz: 137 lm/W
Gewicht: 1,8 kg
Systemleistung: 44W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 812276
Fabrikat: luxwerk