x.harmony 
LED Pendelleuchte  
Zylindrische Pendelleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Leuchtengehäuse aus einem Aluminiumzylinder. Im oberen Gehäuseteil geht dieser in einen satinierten Acrylglaszylinder über, der von den indirekten Lichtkomponenten gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Direktlichtanteil mittels im unteren Teil platziertem Reflektor für rotationssymmetrische Lichtverteilung, 90° breitstrahlend. Zur Optimierung der Blendungsbegrenzung ist zusätzlich ein satinierter Acrylglaszylinder im Leuchtengehäuse integriert. Indirektlichtanteil diffus. Inkl. klarer Glasscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Bestückung mit hocheffizienten Highbrightness-LED-Platinen, mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex. Betriebsgerät in der Leuchte integriert. Abpendelung der Leuchte an einem zentralen Stahlseil, stufenlos höhenverstellbar bis Pendellange 2.000mm, mit parallel geführter, transparenter Anschlussleitung und einem Deckenanschlussbaldachin zum Anbau an die Decke. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø 220mm, H: 400mm 
Pendellänge: bis 2.000mm
Farbe: RAL 9003 signalweiß matt
Bestückung direkt: 32W LED 
Bestückung indirekt: 11W LED 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Systemlichtstrom ges.: 6440lm
Systemeffizienz: 129 lm/W
Verteilung: 70% direkt/ 30% indirekt
Gewicht: 5,8kg
Systemleistung: 50W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer 807343
Fabrikat: luxwerk