x.jo A
Aufbauleuchte
Zweiteiliges sehr flaches zylindrisches Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet matt. Für Deckenaufbaumontage, 22mm von der Decke abgesetzt. Zwischen den beiden Gehäuseschalen ist eine Acrylglasscheibe eingelassen. Entblendungsscheibe vollflächig mit lichttechnisch präzise wirksam geprägten zirkularen Entblendungsprismen ausgeführt (RDP klar).
Bestückung mit hocheffizienter High-Brightness-LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und sehr hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 94° Vollwinkel. Im Leuchtengehäuse ist das Betriebsgerät vorverdrahtet integriert.
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 390mm, H: 62mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß
Dekorring: hellblau
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Lichtstrom: 3.078 lm
Systemeffizienz: 114 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 94° 
Gewicht: 3,5 kg
Systemleistung: 27W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar Dali
(TastDim, Powerline)
Artikelnummer: 805946
Fabrikat: luxwerk