x.jo A klein
Aufbauleuchte
Zweiteiliges sehr flaches zylindrisches Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet matt. Für Deckenaufbaumontage, 12mm von der Decke abgesetzt. Zwischen den beiden Gehäuseschalen ist eine Acrylglasscheibe eingelassen. Entblendungsscheibe vollflächig mit lichttechnisch präzise wirksam geprägten zirkularen Entblendungsprismen ausgeführt (RDP klar). Bestückung mit hocheffizienter High-Brightness-LED für optimales Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur  und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 94° Vollwinkel. Im Leuchtengehäuse ist das Betriebsgerät vorverdrahtet integriert. 
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 220mm, H: 55mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß
Dekorring: hellgrün
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 1.618lm
Systemeffizienz: 95 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 94° 
Gewicht: 1,3 kg
Systemleistung: 17W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 805710
Fabrikat: luxwerk