x.jo 2A  
Aufbauleuchte
Zweiteiliges, flaches und zylindrisches Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet  matt. Für Deckenaufbaumontage, 22mm von der Decke abgesetzt. Zwischen den beiden Gehäuseschalen ist ein opaler Kunststoffring zur seitlichen Aufhellung eingelassen. Endblendungsscheibe vollflächig opal. Bestückung mit hocheffizienter High-Brightness-LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und sehr hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel. Im Leuchtengehäuse ist das Betriebsgerät vorverdrahtet integriert. 
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 390mm, H: 74mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Lichtstrom: 2.340 lm
Systemeffizienz:  87 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 3,6 kg
Systemleistung: 27W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 807523
Fabrikat: luxwerk