x.jo 2A klein
Aufbauleuchte
Zweiteiliges, flaches und zylindrisches Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet matt. Für Deckenaufbaumontage, 12mm von der Decke abgesetzt. 
Zwischen den beiden Gehäuseschalen ist ein opaler Kunststoffring zur seitlichen Aufhellung eingelassen.
Endblendungsscheibe vollflächig opal.
Bestückung mit hocheffizienter High-Brightness-LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel. Im Leuchtengehäuse ist das Betriebsgerät vorverdrahtet integriert.
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 220mm, H: 60mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 1.465 lm
Systemeffizienz: 86 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 1,3 kg
Systemleistung: 17W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 806904
Fabrikat: luxwerk