x.jo 2P  
LED-Pendelleuchte Direkt-Indirekt
Zweiteiliges, flaches und zylindrisches Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet matt. Mit Seilpendel an transparenter Anschlussleitung mit rundem Deckenanschlußbaldachin.
Zwischen den beiden Gehäuseschalen ist ein opaler Kunststoffring zur seitlichen Aufhellung eingelassen. Endblendungsscheibe vollflächig opal. Bestückung mit hocheffizienter High-Brightness-LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und sehr hohem Farbwiedergabeindex, direkter Lichtaustritt 110° Vollwinkel, indirekt freistrahlende LEDs mit klarer Scheibe abgedeckt. Direkt- und Indirektanteil gemeinsam schalt-/dimmbar. Im Baldachin ist das Betriebsgerät vorverdrahtet integriert. 
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 390mm, H: 74mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Lichtstrom: 2.900 lm 80% direkt/ 20% indirekt
Systemeffizienz:  83 lm/W
Gewicht: 3,6 kg
Systemleistung: 35W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
(TastDim, Powerline)
Artikelnummer: 812462
Fabrikat: luxwerk