**Leuchtenname:** x.jo opal Pendelleuchte Sonnenlicht DALI

**Artikelnummer:** 812462

**Serienbeschreibung:**Die x.jo opal P Pendelleuchte aus der Leuchtenserie x.jo ist eine flache Pendelleuchte mit modernem Design und ausgezeichneter Lichtqualität.

Aufbau:

Leuchtengehäuse: Zweiteiliges, zylindrisches Gehäuse aus Stahlblech, matt pulverbeschichtet.

Pendelvorrichtung: Transparente Anschlussleitung mit zylindrischem Deckenanschlussbaldachin.

Betriebselektronik: Im Deckenanschlussbaldachin integriert.

Lichttechnik:

Dekorlicht: Zwischen den Gehäuseschalen ein opaler Acrylglasring.

Entblendung: Untere LED-Abdeckung besteht aus diffuser opaler Plexiglasscheibe.

Indirekt: Der indirekte Lichtanteil ist durch eine hochtransparente Acrylglasscheibe geschützt.

LEDs: High-Brightness-LED-Platine.

Farbwiedergabe: Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI).

Lichtverteilung: Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung.

Steuerung: Direkt- und Indirektanteil sind gemeinsam steuerbar.

Flimmerfreies Licht: Für eine angenehme und gleichmäßige Ausleuchtung.

**Merkmale:**- Flache Pendelleuchte

- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe

- Betriebselektronik in Leuchte integriert

- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**- Sonderlackierungen

- Dimmschnittstellen:

- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere

- Notlicht

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**- 2700K Warmweiß als Standard LED

- 4000K

**Gewicht (kg):** 3,7

**Farbe:** RAL9003 glatt matt

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 74mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** 2000

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 83

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >90

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 110

**Gesamtlichtstrom (lm):** 2900

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 2320 / 580

**Systemleistung (W):** 35

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 28 / 7

**Betriebsgerät:** DALI/TD/PL

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI, Touchdim, PowerLine

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <21

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 80 / 20

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 812462