x.leaf farbig
LED Pendel-Akustikleuchte direkt/indirekt
Gerundetes akustisch wirksames Segel mit einem integriertem Langfeld- Leuchtenkörper aus extrudiertem PMMA und Aluminiumblech, pulverbeschichtet. LVK direkt/ indirekt. 
Das Segel besteht aus einem schallabsorbierendem Formvlies, das die OEKOTEX® Standard 100 Anforderungen erfüllt und übersteigt. Es ist lichtecht, alterungs- und formbeständig und bei Bedarf leicht zu reinigen. 
Obere Abdeckungen aus transparentem PC abgerundet. Untere Abdeckungen aus opalem PC abgerundet.
Bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen mit Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur, höchste System-Effizienz und optimierter Lichttechnik und sehr hohem Farbwiedergabeindex. Direkte und indirekte Lichtanteile gemeinsam schalt- oder dimmbar.
Der LED-Konverter ist im Deckenbaldachin integriert. Die Abpendelung erfolgt an zwei stromführenden, stufenlos einstellbaren Seilpendeln. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: Länge 780mm, bxh: 751 x 122mm
Pendellänge: bis 2.000mm
Gehäuse: PMMA
Deckenbaldachin: weiß RAL9003
Segelfarbe: Standard Sonus-Acoustic FHR12 grün 
(mögliche alternative Segel-Farben: Sonus-Song FHR01 [gelb], Sonus-Rap FHU11 [hellblau], Sonus-Classical FHU14 [blau], Sonus-Verse FHR16 [dunkelblau], Sonus-Chorus FHR17 [hellrot], Sonus-Chime FHU10 [dunkelrot)- bei Bestellung angeben)
Bestückung: LED 29W (direkt) + LED 15W (indirekt)
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Systemleistung: 44W
System-Lichtstrom: 5.486 lm
Systemeffizienz: 135 lm/W
Gewicht: 3,5kg
Betriebsgerät: DALI dimmbar (schaltbar)
Artikelnummer: 812300
Fabrikat: luxwerk