x.leaf grau BAP
LED Pendel-Akustikleuchte direkt/indirekt
Gerundetes akustisch wirksames Segel mit einem integriertem Langfeld- Leuchtenkörper aus extrudiertem PMMA und Aluminiumblech, pulverbeschichtet. LVK direkt/ indirekt. 
Das Segel besteht aus einem schallabsorbierendem Formvlies, das die OEKOTEX® Standard 100 Anforderungen erfüllt und übersteigt. Es ist lichtecht, alterungs- und formbeständig und bei Bedarf leicht zu reinigen. 
Obere Abdeckungen aus transparentem PC abgerundet. Untere Abdeckungen aus transparentem PC abgerundet.
Für BAP-gerechte Beleuchtungsstärken und normgerechte Entblendung mit Microprismen an Einzel- und Doppelbüroarbeitsplätzen nach EN12464-1/08.2011 
Bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen mit Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur, höchste System-Effizienz und optimierter Lichttechnik und sehr hohem Farbwiedergabeindex. Direkte und indirekte Lichtanteile gemeinsam schalt- oder dimmbar.
Der LED-Konverter ist im Deckenbaldachin integriert. Die Abpendelung erfolgt an zwei stromführenden, stufenlos einstellbaren Seilpendeln. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: Länge 500mm, bxh: 482 x 83mm
Pendellänge: bis 2.000mm
Gehäuse: PMMA
Deckenbaldachin: weiß RAL9003
Segelfarbe: Standard hellgrau, 
mögliche alternative Segel-Farben: anthrazitgrau - bei Bestellung angeben)
Bestückung: LED 15W (direkt) + LED 7W (indirekt)
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Systemleistung: 22W
System-Lichtstrom: 2.426 lm
Systemeffizienz: 110 lm/W
Gewicht: 2,0kg
Betriebsgerät: DALI dimmbar (schaltbar)
Artikelnummer: 812217
Fabrikat: luxwerk