x.light C micro
Einbaustrahler
Runder Deckeneinbaustrahler mit scharfkantigem Abdeckring aus Aluminiumdruckguss. In den Abdeckring ist ein Acrylglaszylinder eingehängt. Acryl-Dekorzylinder mit klarer Außenkante, hochglanzpoliert und satinierter Unterseite, scheint als leuchtende Scheibe unter der Decke zu schweben. Die zusätzlich in der Außenkante eingefrästen 4-fach Linien, koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke ab. Die Decke ist um die Leuchte indirekt aufgehellt. 
Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und sehr hohem
Farbwiedergabeindex. Mit Reflektor, für rotationssymmetrische Lichtverteilung, breitstrahlend. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 82mm, Einbautiefe: 75mm, Deckenausschnitt: ø 68mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Lichtfarbe: 2.700K warm
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Lichtstrom: 904 lm
Systemeffizienz: 65 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 0,3kg
Systemleistung: 14W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 805165
Fabrikat: luxwerk