x.light klein
Deckeneinbau Downlight
Rundes Deckeneinbau Downlight mit scharfkantigem Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet glänzend. Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex. Lichtaustritt 74° Vollwinkel. Mit Kunststoffreflektor, silberglänzend, für rotationssymmetrische, breitstreuende Lichtverteilung und zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik.
Zur Optimierung der Blendungsbegrenzung ist ein satinierter Kunststoffring im Abdeckring integriert.
Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.
Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 190mm, Einbautiefe: 113mm, Deckenausschnitt: ø 175mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 1.709 lm
Systemeffizienz: 68 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 74° 
Gewicht: 1,1kg
Systemleistung: 25W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
(TastDim, Powerline)
Artikelnummer: 808392
Fabrikat: luxwerk