x.light micro
Einbaustrahler
Runder Deckeneinbaustrahler mit scharfkantigem Abdeckring aus Aluminiumdruckguss Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit Wärmemanagement und sehr hohem Farbwiedergabeindex. Mit Reflektor, für rotationssymmetrische Lichtverteilung, breitstrahlend. Strahler drehbar und um 25° schwenkbar. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. 
Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 82mm, Einbautiefe: 75mm, Deckenausschnitt: ø 68mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Lichtstrom: 1170 lm 
Systemeffizienz: 84 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 36° 
Gewicht: 0,3kg
Systemleistung: 14W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 805157
Fabrikat: luxwerk