**Leuchtenname:** x.light micro Einbaustrahler  
  
**Artikelnummer:** 805159  
  
**Serienbeschreibung:**Kleiner runder Deckeneinbaustrahler <strong>x.light micro</strong> mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.<br /><br />

<strong>Technische Merkmale:</strong><ul>

<li>Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.</li>

<li>LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.</li>

<li>Farbwiedergabe: ein sehr hoher Farbwiedergabeindex.</li>

<li>Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.</li>

<li>Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.</li>

<li>Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken).</li>

</ul><br />  
  
**Merkmale:**- Aludruckguss

- Einbaustrahler LED

- rund für 68er Loch

- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt

- Werkzeugloser Einbau

- Ausstrahlungswinkel 55°

- Schwenkbar 25 °, drehbar

- Inkl. Konverter extern

- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**- Sonderlackierungen

- CRI>90

- Dimmschnittstellen:

- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere

- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**-  
  
**Gewicht (kg):** 0,3  
  
**Farbe:** Weiß RAL 9003  
  
**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 2700  
  
**Schutzart (-):** IP20  
  
**Schutzklasse (-):** I  
  
**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 3mm; Länge: 0mm  
  
**Einbautiefe (mm):** 80  
  
**Pendellänge (mm):** -  
  
**Deckenausschnitt (mm):** 68  
  
**Gesamtlichtstrom (lm):** 81  
  
**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >90  
  
**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 36  
  
**Gesamtlichtstrom (lm):** 1140  
  
**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 1140 / -  
  
**Systemleistung (W):** 14  
  
**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 14 / -  
  
**Betriebsgerät:** SCHALTBAR  
  
**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar  
  
**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -  
  
**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0  
  
**Produktvariantenbeschreibung:** -