Leuchtenname: x.light micro Einbaustrahler

Artikelnummer: 805159

Serienbeschreibung:
Kleiner runder Deckeneinbaustrahler <strong>x.light micro</strong> mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.<br /><br />
 
<strong>Technische Merkmale:</strong><ul>
<li>Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.</li>
<li>LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.</li>
<li>Farbwiedergabe: ein sehr hoher Farbwiedergabeindex.</li>
<li>Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.</li>
<li>Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.</li>
<li>Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken).</li>
</ul><br />

Merkmale: 
- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Ausstrahlungswinkel 55°
- Schwenkbar 25 °, drehbar
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen: 
- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 0,3

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 2700

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 3mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 80

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 68

Gesamtlichtstrom (lm): 81

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 36

Gesamtlichtstrom (lm): 1140

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1140 / -

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -