x.light Q groß
Deckeneinbau Downlight
Quadratisches Deckeneinbau Downlight mit scharfkantigem Abdeckrahmen aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet glänzend. Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 74° Vollwinkel. Mit Kunststoffreflektor, silberglänzend, für rotationssymmetrische, breitstreuende Lichtverteilung und zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Zur Optimierung der Blendungsbegrenzung ist ein quadratischer satinierter Kunststoffring im Abdeckrahmen integriert/eingelegt.
Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: 260mm x 260mm, Einbautiefe: 141mm, Deckenausschnitt: 245mm x 245mm quadratisch
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 2.520 lm
Systemeffizienz:  70 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 74° 
Gewicht: 1,9 kg
Systemleistung: 36W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
(TastDim, Powerline)  
Artikelnummer: 808416
Fabrikat: luxwerk