x.light Q micro
Einbaustrahler
Quadratischer Deckeneinbaustrahler mit quadratischem Abdeckrahmen aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und sehr hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 36° Vollwinkel. Mit Reflektor, für rotationssymmetrische Lichtverteilung, breitstrahlend. Strahler drehbar und um 25° schwenkbar. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, 
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen:  82mm x 82mm, Einbautiefe: 80mm, Deckenausschnitt: ø 68mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Lichtstrom: 1.170 lm
Systemeffizienz: 84 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 36° 
Gewicht: 0,27kg
Systemleistung: 14W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar extern
Artikelnummer: 808763
Fabrikat: luxwerk