x.light Q mini
Deckeneinbau Downlight
Quadratisches Deckeneinbau Downlight mit scharfkantigem Abdeckrahmen aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet glänzend. Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 74° Vollwinkel. Mit Kunststoffreflektor, silberglänzend, für rotationssymmetrische, breitstreuende Lichtverteilung und zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Zur Optimierung der Blendungsbegrenzung ist ein quadratischer satinierter Kunststoffring im Abdeckrahmen integriert/eingelegt.
Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: 135mm x 135mm, Einbautiefe: 90mm, Deckenausschnitt: 125mm x 125mm quadratisch
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 997 lm
Systemeffizienz:  71 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 74° 
Gewicht: 0,6kg
Systemleistung: 14W
Betriebsgerät: schaltbar dimmbar DALI
(TastDim, Powerline)
Artikelnummer: 808405
Fabrikat: luxwerk